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Zadeva: Kakovost podzemne vode v maju 2026

Podatki o kakovosti podzemne vode v vodnjakih vodarn na Ljubljanskem polju in Ljubljanskem barju:

Maj 2026 

	merilno mesto
	datum
	atrazin

	desetil- atrazin
	lahkohlapni
halogenirani ogljikovodiki
	nitrat
	krom (skupno)

	enota
	
	μg/l
	μg/l
	μg/l
	mg/l
	μg/l

	MV
	
	0,1
	0,1
	10
	50
	50

	
	
	
	
	
	
	

	Kleče VIIIa
	27. 5. 2026
	< 0,001
	< 0,001
	< 2
	13
	< 1

	Kleče XIII
	27. 5. 2026
	< 0,001
	< 0,001
	< 2
	12
	< 1

	Šentvid IIa
	27. 5. 2026
	< 0,001
	< 0,001
	< 2
	16
	< 1

	Jarški prod III
	27. 5. 2026
	< 0,001
	< 0,001
	< 2
	12
	< 1

	Hrastje Ia
	27. 5. 2026
	0,026
	0,025
	< 2
	19
	11

	Brest IIa
	27. 5. 2026
	< 0,001
	0,087
	< 2
	8,0
	< 1


vir: Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2026  MOL, MU, Oddelek za varstvo okolja
( ) -  meja zaznavanja merilne metode (LOD)
< - meja določanja (LOQ)
MV - predpisane mejne vrednosti za podzemno vodo po Uredbi o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09, 68/12, 66/16 in 44/22 – ZVO2), za krom (skupno) pa po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17 in 61/23)

[bookmark: _GoBack]Predpisane mejne vrednosti za podzemne vode v maju 2026 niso bile presežene na nobenem merilnem mestu.
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