**Zadeva: Kakovost podzemne vode v januarju 2025**

**Podatki o kakovosti podzemne vode v vodnjakih vodarn na Ljubljanskem polju in Ljubljanskem barju:**

**Januar 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| merilno mesto | datum | atrazin | desetil- atrazin | lahkohlapnihalogenirani ogljikovodiki | nitrat | krom (skupno) |
| enota |  | μg/l | μg/l | μg/l | mg/l | μg/l |
| MV |  | 0,1 | 0,1 | 10 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kleče VIIIa | 30. 1. 2025 | < 0,002 | < 0,004 | < 1 | 13 | 0,42 |
| Kleče XIII | 30. 1. 2025 | < 0,002 | 0,006 | < 1 | 13 | 0,49 |
| Šentvid IIa | 30. 1. 2025 | 0,004 | 0,007 | < 1 | 19 | 0,59 |
| Jarški prod III | 30. 1. 2025 | < 0,002 | < 0,004 | < 1 | 10 | 0,88 |
| Hrastje Ia | 30. 1. 2025 | 0,040 | 0,030 | 1,0 | 19 | 9,8 |
| Brest IIa | 30. 1. 2025 | 0,012 | 0,078 | 1,5 | 8,4 | 0,47 |

vir: Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2024 MOL, MU, Oddelek za varstvo okolja

( ) - meja zaznavanja merilne metode (LOD)

< - meja določanja (LOQ)

MV - predpisane mejne vrednosti za podzemno vodo po Uredbi o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09), za krom (skupno) pa po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04)

**Predpisane mejne vrednosti za podzemne vode v januarju 2025 niso bile presežene na nobenem merilnem mestu.**