**Zadeva: Kakovost podzemne vode v februarju 2018**

**Podatki o kakovosti podzemne vode v vodnjakih vodarn na Ljubljanskem polju in Ljubljanskem barju:**

**Februar 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| merilno mesto | datum | atrazin | desetil- atrazin | lahkohlapni  halogenirani ogljikovodiki | nitrat | krom (skupno) |
| enota |  | μg/l | μg/l | μg/l | mg/l | μg/l |
| MV |  | 0,1 | 0,1 | 10 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kleče VIIIa | 5. 2. 2018 | 0,002 | 0,007 | < 2 | 9,7 | 1,1 |
| Šentvid IIa | 5. 2. 2018 | 0,010 | 0,017 | < 2 | 19 | 1,7 |
| Jarški prod III | 5. 2. 2018 | < 0,002 | < 0,004 | < 2 | 13 | 2,1 |
| Hrastje Ia | 5. 2. 2018 | 0,042 | 0,045 | < 2 | 22 | 14 |
| Brest IIa | 5. 2. 2018 | 0,011 | 0,140 | < 2 | 8,4 | 1,0 |

vir: Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2017 MOL, MU, Oddelek za varstvo okolja

( ) - meja zaznavanja merilne metode (LOD)

< - meja določanja (LOQ)

MV - predpisane mejne vrednosti za podzemno vodo po Uredbi o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09), za krom (skupno) pa po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04)

**Predpisana mejna vrednost za podzemne vode je v februarju 2018 bila presežena za desetil-atrazin v vodnjaku Brest IIa.**

**Ostale predpisane mejne vrednosti za podzemne vode v februarju 2018 niso bile presežene na nobenem drugem merilnem mestu.**