**Zadeva: Kakovost podzemne vode v maju 2021**

**Podatki o kakovosti podzemne vode v vodnjakih vodarn na Ljubljanskem polju in Ljubljanskem barju:**

**Maj 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| merilno mesto | datum | atrazin | desetil- atrazin | lahkohlapni  halogenirani ogljikovodiki | nitrat | krom (skupno) |
| enota |  | μg/l | μg/l | μg/l | mg/l | μg/l |
| MV |  | 0,1 | 0,1 | 10 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kleče VIIIa | 21. 5. 2021 | 0,002 | < 0,004 | < 2 | 9,3 | 0,57 |
| Kleče XIII | 21. 5. 2021 | 0,002 | < 0,004 | < 2 | 15 | 0,63 |
| Šentvid IIa | 21. 5. 2021 | 0,005 | 0,005 | < 2 | 18 | 0,75 |
| Jarški prod III | 21. 5. 2021 | < 0,002 | < 0,004 | < 2 | 6,6 | 0,48 |
| Hrastje Ia | 21. 5. 2021 | 0,034 | 0,022 | < 2 | 20 | 15 |

vir: Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2021 MOL, MU, Oddelek za varstvo okolja

( ) - meja zaznavanja merilne metode (LOD)

< - meja določanja (LOQ)

MV - predpisane mejne vrednosti za podzemno vodo po Uredbi o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09), za krom (skupno) pa po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04)

**Predpisane mejne vrednosti za podzemne vode v maju 2021 niso bile presežene na nobenem merilnem mestu.**